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SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - ITSE Y DE EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO
DEPORTIVOS - ECSE

	
	I.- INFORMACION GENERAL

	
	I.1.- TIPO DE ITSE
	I.2.- ECSE

	
	ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES ( )
	ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES ( )
	(  )

	
	

	
	ALMACEN ( )
	COMERCIO ( )
	EDUCACION ( )
	ENCUENTRO ( )
	HOSPEDAJE ( )
	INDUSTRIAL ( )
	OFICINAS ADMINISTRATIVAS ( )
	SALUD ( )

	
	I.4.- CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

	
	ITSE Riesgo bajo ( )
	ITSE Riesgo medio ( )
	ITSE Riesgo alto ( )
	ITSE Riesgo muy alto ( )

	
	ORGANO EJECUTANTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHILCAYO

	
	.

	
	
	FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ECSE:

	II.- DATOS DEL SOLICITANTE

	PROPIETARIO (	)
	REPRESENTANTE LEGAL (	)
	CONDUCTOR / ADMINISTRADOR ( )
	ORGANIZADOR / PROMOTOR ( )

	NOMBRES Y APELLIDOS :

	DNI - CARNET DE EXTRANJERIA C.E. N°:

	DOMICILIO:

	CORREO ELECTRÓNICO:
	TELEFONOS:

	III.- DATOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN

	RAZÓN SOCIAL:
	RUC N°:

	NOMBRE COMERCIAL:
	TELEFONOS:

	DIRECCIÓN / UBICACIÓN:
	REFERENCIA DE DIRECCION:

	LOCALIDAD:
LA BANDA DE SHILCAYO
	DISTRITO:	LA
BANDA DE SHILCAYO
	PROVINCIA: SAN MARTIN
	DEPARTAMENTO: SAN MARTIN

	GIRO O ACTIVIDADES QUE REALIZA:
	HORARIO DE ATENCIÓN:

	AREA OCUPADA TOTAL (M2):
	NÚMERO DE PISOS DE LA EDIFICACION:
	PISO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN:

	IV.- DOCUMENTOS PRESENTADOS

	ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES ( )
	ECSE HASTA 3000
PERSONAS ( )
	ECSE MAYOR A 3000 PERSONAS ( )

	a) Recibo de pago
	(    )
	a) Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona jurídica o de persona natural que actúe mediante representación, el representante legal o apoderado debe consignar los datos registrales de su poder y señalar que se encuentra vigente.
	
(    )

	b) Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en la
Edificación
	(    )
	
	

	ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES ( )
	b) Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto realizar el Espectáculo.
	(    )

	a) Croquis de ubicación.
	(    )
	c) Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario, mobiliario y otros, así
como el cálculo de aforo.
	(    )

	b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle de cálculo de aforo.
	
(    )
	d) Memoria Descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de actividades, del proceso de montaje o acondicionamiento de las estructuras; instalaciones eléctricas,
instalaciones de seguridad y protección contra incendios y mobiliario.
	
(    )

	c) Plano de distribucion de Tableros Electricos, Diagramas Unifilares y Cuadro de cargas.
	(    )
	e) Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no menor a un (1) año, en caso haga uso de instalaciones eléctricas.
	(    )

	d) Certificado vigente de medicion de resistencia del sistema de puesta a
Tierra.
	(    )
	f) Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores, firmado por la empresa
responsable.
	(    )

	e) Plan de Seguridad del Objeto de Inspección.
	(    )
	g) Plan de Seguridad para el Evento, que incluya el Plano de señalización, rutas de
evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al evento.
	(    )

	f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los
equipos de seguridad y proteccion contra incendio.
	(    )
	h) Declaración Jurada de instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo (GLP),
en caso corresponda.
	(    )

	g) No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los literales a), b) y c) precedente en el caso de edificaciones que cuentan conformidad de obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 46  del  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Indicar Resolución de la Conformidad de Obra:
	


(    )
	


i) En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva de seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones eléctricas.
	


(    )

	RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE ITSE ( )
	j) Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya expedido el mismo Órgano Ejecutante. En caso contrario, se debe consignar la numeración del mismo en el formato de solicitud.
Indicar numeración del Certificado de ITSE:
	
(    )

	ITSE POSTERIOR ( )
	ITSE PREVIA ( )
	
	

	a) Recibo de pago ( )
	
	

	b) Declaración Jurada en la que el administrado manifiesta que mantiene las Condiciones de Seguridad que sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE ( )
	Fecha y hora de Inicio del Espectaculo:
	Fecha y hora de Termino del Espectaculo:

	Detalle o descripción de documentos presentados:
	Detalle o descripción de documentos presentados:

	CARGO DE RECEPCIÓN
	SOLICITANTE

	




Sello y Firma
Persona autorizada por el Gobierno Local
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Firma

	Nombres y Apellidos:
	Nombres y Apellidos:

	Cargo:
	DNI / C.E.:

	Fecha y Hora:
	Fecha:
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INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL SOLICITANTE PARA LA DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN

	ÓRGANO EJECUTANTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHILCAYO

	DATOS DEL SOLICITANTE

	CONDUCTOR / ADMINISTRADOR (
	)
	REPRESENTANTE LEGAL (
	)
	PROPIETARIO (
	)

	RAZÓN SOCIAL:
	RUC:

	NOMBRES Y APELLIDOS:
	TELÉFONOS:

	DNI / C.E. N°:

	DATOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN

	ACTIVIDAD O GIRO:

	DIRECCIÓN / UBICACIÓN:

	LOCALIDAD:
LA BANDA DE SHILCAYO
	DISTRITO: LA BANDA
DE SHILCAYO
	PROVINCIA:
SAN MARTIN
	DEPARTAMENTO:
SAN MARTIN

	CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN DECLARADAS POR EL SOLICITANTE

	FUNCIÓN
	Marcar con una (X)
	No corresponde

	1. SALUD

	1.1 Primer Nivel de atención sin camas de internamiento
	
	

	Categoría I-1: Puesto o posta de salud, consultorio de profesional de la salud (no médico).
	
	

	Categoría I-2: Puesto o posta de salud, consultorio médico.
	
	

	1.2 Primer Nivel de atención sin camas de internamiento
	
	

	Categoría I-3: Centro de salud, centro médico, centro médico especializado, policlínico.
	
	

	1.3 Primer Nivel de atención
	
	

	Categoría I-4: Centro de salud o centro médico con camas de internamiento, tiene ususarios no
autosuficientes.
	
	

	1.4 Segundo Nivel de Atencion
	
	

	Tiene usuarios no autosuficientes o cuenta con camas de internamiento
	
	

	Categoría II: Hospitales y clínicas de atención general
	
	

	1.5 Tercer Nivel de Atención
	
	

	Tiene usuarios no autosuficientes o cuenta con camas de internamiento
	
	

	Categoría III: Hospitales y clínicas de atención especializada, instituto especializado.
	
	

	2. ENCUENTRO

	2.1 Edificación con carga de ocupantes hasta 50 personas.
	
	

	2.2 Edificación con carga de ocupantes mayor a 50 personas.
	
	

	2.3 La actividad de encuentro se realiza en el sótano.
	
	

	2.4 Edificación donde se desarrollan los siguientes usos: discotecas, casinos, tragamonedas, teatros, cines, salas de concierto, anfiteatros, auditorios, centros de convenciones, clubes, estadios, plazas de toros, coliseos, hipódromos, velódromos, autódromos, polideportivos, parques de diversión, zoológicos y templos.
	
	

	3. HOSPEDAJE

	3.1 Establecimientos de Hospedaje de o hasta 3 estrellas y hasta 4 pisos, ecolodge, albergue o establecimiento ubicado en cualquiera de los cuatro (4) pisos, sin sótano.
	
	

	3.2 Establecimientos de Hospedaje de o hasta 3 estrellas y hasta 4 pisos, ecolodge, albergue o establecimiento
ubicado en cualquiera de los cuatro (4) pisos, con sótano.
	
	

	3.3 Hospedaje con más de cuatro (4) pisos, o establecimiento ubicado en piso superior al cuarto.
	
	

	3.4 Para todo tipo de hospedaje que cuenta con sótano de estacionamiento con área mayor a 500m2 o 250m2 de depósitos o servicios generales.
	
	

	4. EDUCACIÓN

	4.1 Centros de educación inicial, primaria y secundaria, para personas con discapacidad: hasta tres (3) pisos.
	
	

	4.2 Toda edificación educativa mayor a (3) pisos.
	
	

	4.3 Centro de Educación Superior: Universidades, Institutos, Centros y Escuelas Superiores.
	
	

	4.4 Toda edificación remodelada o acondicionada para uso educativo.
	
	

	5. INDUSTRIAL

	5.1. Taller Artesanal, donde se transforman manualmente o con ayuda de herramientas manuales, materiales o sustancias en nuevos productos . El establecimiento puede incluir un área destinada a comercialización.
	
	

	5.2. Industria en General.
	
	

	5.3. Fábricas de productos explosivos o materiales relacionados. Talleres o Fábricas de productos pirotécnicos.
	
	




	6. OFICINAS ADMINISTRATIVAS

	6.1. Edificación hasta cuatro (4) pisos y/o planta techada por piso igual o menor a 560m2.
	
	

	6.2. Edificación con conformidad de obra de una antigüedad no mayor a (5) años donde se desarrolla la
actividad o giro correspondiente al diseño o habiéndose realizado remodelaciones, ampliaciones o cambios de giro, se cuenta con conformidades de obras correspondientes.
	
	

	6.3. Establecimiento ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyas áreas e instalaciones de uso común
cuentan con Certificado de ITSE vigente.
	
	

	6.4. Establecimiento ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyas áreas e instalaciones de uso común no
cuentan con Certificado de ITSE vigente.
	
	

	6.5. Edificación con cualquier número de pisos con planta techada por piso mayor a 560m2.
	
	

	7. COMERCIO

	7.1. Edificación hasta tres (3) pisos y/o área techada total hasta 750m2.
	
	

	7.2. Módulos, stands o puestos, cuyo mercado de abastos, galería comercial o centro comercial cuenten con
una licencia de funcionamiento en forma corporativa.
	
	

	7.3. Edificación mayor a tres (3) pisos y/o área techada total mayor a 750m2.
	
	

	7.4. Áreas e instalaciones de uso común de las edificaciones de uso mixto, mercados de abastos, galerías
comerciales y centros comerciales.
	
	

	7.5. Mercado minorista, mercado mayorista, supermercados, tiendas por departamentos, complejo comercial,
centros comerciales y galerías comerciales.
	
	

	7.6. Comercialización de productos explosivos, pirotécnicos y relacionados.
	
	

	8. ALMACÉN

	8.1. Almacén o estacionamiento no techado: puede incluir áreas administrativas y de servicios techadas.
	
	

	8.2. Almacén o estacionamiento techado.
	
	

	8.3. Almacén de productos explosivos, pirotécnicos y relacionados.
	
	

	FACTORES ADICIONALES QUE CONTRIBUYEN AL INCREMENTO DEL NIVEL DE RIESGO PARA TODAS LAS FUNCIONES

	A. El establecimiento cuenta con tanque de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y/o líquido combustible y sus derivados en cantidades superiores a 0.45m3 (118.18gl) y 1m3 (264.17gl), respectivamente.
	
	

	B. El establecimiento usa caldero.
	
	

	Nombre y Apellidos:
	Firma del Solicitante:

	DNI / C.E.:	Fecha:
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REPORTE DE NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN

	ÓRGANO EJECUTANTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHILCAYO

	DATOS DEL SOLICITANTE

	CONDUCTOR / ADMINISTRADOR ( )
	REPRESENTANTE LEGAL (	)
	PROPIETARIO (	)

	RAZÓN SOCIAL:
	RUC:

	NOMBRES Y APELLIDOS:
	TELÉFONOS:

	DNI / C.E. N°:

	DATOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN

	ACTIVIDAD O GIRO:

	DIRECCIÓN / UBICACIÓN:

	LOCALIDAD:
LA BANDA DE SHILCAYO
	DISTRITO:
LA BANDA DE SHILCAYO
	PROVINCIA:
SAN MARTIN
	DEPARTAMENTO:
SAN MARTIN

	CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN

	FUNCIÓN
	Marcar con una (X)
	Riesgo de Incendio
	Riesgo de Colapso

	1. SALUD

	1.1 Primer Nivel de atención sin camas de internamiento
	
	
BAJO
	
BAJO

	Categoría I-1: Puesto o posta de salud, consultorio de profesional de la salud (no médico).
	
	
	

	Categoría I-2: Puesto o posta de salud, consultorio médico.
	
	
	

	1.2 Primer Nivel de atención sin camas de internamiento
	
	MEDIO
	BAJO

	Categoría I-3: Centro de salud, centro médico, centro médico especializado, policlínico.
	
	
	

	1.3 Primer Nivel de atención
	
	
ALTO
	
MEDIO

	Categoría I-4: Centro de salud o centro médico con camas de internamiento, tiene ususarios no
autosuficientes
	
	
	

	1.4 Segundo Nivel de Atencion
	
	

MUY ALTO
	

MUY ALTO

	Tiene usuarios no autosuficientes o cuenta con camas de internamiento
	
	
	

	Categoría II: Hospitales y clínicas de atención general
	
	
	

	1.5 Tercer Nivel de Atención
	
	
	

	Tiene usuarios no autosuficientes o cuenta con camas de internamiento
	
	
	

	Categoría III: Hospitales y clínicas de atención especializada, instituto especializado.
	
	
	

	2. ENCUENTRO

	2.1 Edificación con carga de ocupantes hasta 50 personas.
	
	MEDIO
	BAJO

	2.2 Edificación con carga de ocupantes mayor a 50 personas.
	
	ALTO
	MEDIO

	2.3 La actividad de encuentro se realiza en el sótano.
	
	

MUY ALTO
	

ALTO

	2.4 Edificación donde se desarrollan los siguientes usos: discotecas, casinos, tragamonedas, teatros, cines, salas de concierto, anfiteatros, auditorios, centros de convenciones, clubes, estadios, plazas de toros, coliseos, hipódromos, velódromos, autódromos, polideportivos, parques de diversión, zoológicos y
templos.
	
	
	

	3. HOSPEDAJE

	3.1 Establecimientos de Hospedaje de o hasta 3 estrellas y hasta 4 pisos, ecolodge, albergue o
establecimiento ubicado en cualquiera de los cuatro (4) pisos, sin sótano.
	
	MEDIO
	BAJO

	3.2 Establecimientos de Hospedaje de o hasta 3 estrellas y hasta 4 pisos, ecolodge, albergue o
establecimiento ubicado en cualquiera de los cuatro (4) pisos, con sótano.
	
	ALTO
	MEDIO

	3.3 Hospedaje con más de cuatro (4) pisos, o establecimiento ubicado en piso superior al cuarto.
	
	
MUY ALTO
	
ALTO

	3.4 Para todo tipo de hospedaje que cuenta con sótano de estacionamiento con área mayor a 500m2 o
250m2 de depósitos o servicios generales.
	
	
	

	4. EDUCACIÓN

	4.1 Centros de educación inicial, primaria y secundaria, para personas con discapacidad: hasta tres (3)
pisos.
	
	ALTO
	MEDIO

	4.2 Toda edificación educativa mayor a (3) pisos.
	
	
MUY ALTO
	
ALTO

	4.3 Centro de Educación Superior: Universidades, Institutos, Centros y Escuelas Superiores.
	
	
	

	4.4 Toda edificación remodelada o acondicionada para uso educativo.
	
	
	

	5. INDUSTRIAL

	5.1. Taller Artesanal, donde se transforman manualmente o con ayuda de herramientas manuales, materiales o sustancias en nuevos productos . El establecimiento puede incluir un área destinada a
comercialización.
	
	
MEDIO
	
BAJO

	5.2. Industria en General.
	
	
MUY ALTO
	
ALTO

	5.3. Fábricas de productos explosivos o materiales relacionados. Talleres o Fábricas de productos
pirotécnicos.
	
	
	

	6. OFICINAS ADMINISTRATIVAS

	6.1. Edificación hasta cuatro (4) pisos y/o planta techada por piso igual o menor a 560m2.
	
	


MEDIO
	


BAJO

	6.2. Edificación con conformidad de obra de una antigüedad no mayor a (5) años donde se desarrolla la
actividad o giro correspondiente al diseño o habiéndose realizado remodelaciones, ampliaciones o cambios de giro, se cuenta con conformidades de obras correspondientes.
	
	
	



	6.3. Establecimiento ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyas áreas e instalaciones de uso
común cuentan con Certificado de ITSE vigente.
	
	
	

	6.4. Establecimiento ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyas áreas e instalaciones de uso
común no cuentan con Certificado de ITSE vigente.
	
	ALTO
	MEDIO

	6.5. Edificación con cualquier número de pisos con planta techada por piso mayor a 560m2.
	
	MUY ALTO
	ALTO

	7. COMERCIO

	7.1. Edificación hasta tres (3) pisos y/o área techada total hasta 750m2.
	
	
MEDIO
	
BAJO

	7.2. Módulos, stands o puestos, cuyo mercado de abastos, galería comercial o centro comercial cuenten
con una licencia de funcionamiento en forma corporativa.
	
	
	

	7.3. Edificación mayor a tres (3) pisos y/o área techada total mayor a 750m2.
	
	ALTO
	MEDIO

	7.4. Áreas e instalaciones de uso común de las edificaciones de uso mixto, mercados de abastos,
galerías comerciales y centros comerciales.
	
	

MUY ALTO
	

ALTO

	7.5. Mercado minorista, mercado mayorista, supermercados, tiendas por departamentos, complejo
comercial, centros comerciales y galerías comerciales.
	
	
	

	7.6. Comercialización de productos explosivos, pirotécnicos y relacionados.
	
	
	

	8. ALMACÉN

	8.1. Almacén o estacionamiento no techado: puede incluir áreas administrativas y de servicios techadas.
	
	ALTO
	MEDIO

	8.2. Almacén o estacionamiento techado.
	
	MUY ALTO
	ALTO

	8.3. Almacén de productos explosivos, pirotécnicos y relacionados.
	
	
	

	FACTORES ADICIONALES QUE CONTRIBUYEN AL INCREMENTO DEL NIVEL DE RIESGO PARA TODAS LAS FUNCIONES

	En el caso la edificación o el establecimiento clasificado con nivel de riesgo bajo o medio según lo establecido anteriormente, presente los siguientes factores adicionales, el nivel de riesgo se incrementa según lo siguiente:

	A. El establecimiento cuenta con tanque de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y/o líquido combustible y sus derivados en cantidades superiores a 0.45m3 (118.18gl) y 1m3 (264.17gl), respectivamente.
	
	
ALTO
	
MEDIO

	B. El establecimiento usa caldero.
	
	ALTO
	MEDIO

	

	
Resultado de la Clasificación del Nivel de Riesgo:
Con la información proporcionada por el solicitante y según la Matriz de Riesgos, se determina que el Establecimiento Objeto de Inspección tiene un nivel de riesgo:
	
	BAJO

	
	
	MEDIO

	
	
	ALTO

	
	
	MUY ALTO

	Persona Autorizada por el Gobierno Local
	Cargo de Recepción

	

Sello y Firma
	

Firma

	Nombre:
	Nombre:

	Cargo:
	DNI / C.E.:

	Fecha y hora:
	Fecha y hora:


















	



DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA EDIFICACIÓN
I.- Datos del Establecimiento Objeto de Inspección.
I.1.- Requiere Licencia de Funcionamiento                                    No requiere Licencia de Funcionamiento           
I.2.- Función: 
ALMACÉN               COMERCIO               ENCUENTRO              EDUCACIÓN              HOSPEDAJE   
INDUSTRIA             OFICINAS ADMINISTRATIVAS                    SALUD
I.3.- Giro / Actividad: ___________________________________________________________________
I.4.- La capacidad del establecimiento es de: _________ personas (aforo), cumpliendo con lo señalado en el Reglamento Nacional de Edificaciones RNE
I.5.- La edificación fue construida hace ____ años. El giro o actividad que se desarrolla en la edificación tiene una antigüedad de ____ años.
I.6.- Declaro que mi Establecimiento Objeto de Inspección, tiene las siguientes áreas:
	Área de terreno
	 m2

	Área techada por piso

	1ero
	 m2

	2do
	 m2

	3ero
	 m2

	4to
	 m2

	Otros Pisos: 
	 m2

	Área techada total
	 m2

	Área ocupada total
	 m2


Piso: Espacio habitable limitado por una superficie inferior transitable y una cobertura que la techa. La sección de la cobertura forma parte de la altura de piso (Artículo único de la Norma G.040 del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE). No incluye cuarto de bombas o máquinas en sótano o azotea, cuando estas no ocupan la totalidad del nivel.
Área Ocupada: El área total del piso correspondiente, que incluye áreas techadas y libres. Superficie y/o área techada y sin techar de dominio propio, de propiedad exclusiva o común de un inmueble y/o unidad inmobiliaria, delimitada por los linderos de una poligonal trazada en la cara exterior de los muros del perímetro o sobre el eje del muro divisorio en caso de colindancia con otra unidad inmobiliaria. No incluye los ductos verticales de iluminación y ventilación. (Artículo único G.040 RNE). El área ocupada total se calcula de la siguiente manera: Sumatoria del área de terreno más áreas techadas a partir del segundo piso, incluyendo de ser el caso, la azotea. En caso de existir sótano su área se adiciona al área ocupada total.
Área Techada: Superficie y/o área que se calcula sumando la proyección de los límites de la poligonal del techo que encierra cada piso. No forman parte del área techada: los ductos de iluminación y ventilación, tanques cisterna y de agua, cuarto de máquinas, aleros para protección de lluvias, balcones. (Artículo único G.040 RNE).

II.- Declaro que mi Establecimiento Objeto de Inspección cumple las características que han determinado el nivel de riesgo bajo o riesgo medio según clasificación de la Matriz de Riesgos, las mismas que se encuentran consignadas en el formato de “Información proporcionada por el solicitante para la determinación del nivel de riesgo del Establecimiento Objeto de Inspección” y en el formato de “Reporte de Nivel de Riesgo del Establecimiento Objeto de Inspección” (Anexos 2 y 3 del Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones respectivamente).

[bookmark: _Hlk504321286]III.- Declaro que mi Establecimiento Objeto de Inspección se encuentra implementado para el tipo de actividad a desarrollar cumpliendo con las siguientes condiciones básicas (marcar con “X”):
	N °
	LA EDIFICACIÓN
	Si
	No Corresponde

	1
	No se encuentra en proceso de construcción según lo establecido en el artículo único de la Norma G.040 Definiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones
	
	

	2
	Cuenta con servicios de agua, electricidad, y los que resulten esenciales para el desarrollo de sus actividades, debidamente instalados e implementados.
	
	

	3
	Cuenta con mobiliario básico e instalado para el desarrollo de la actividad.
	
	

	4
	Tiene los equipos o artefactos debidamente instalados o ubicados, respectivamente, en los lugares de uso habitual o permanente.
	
	



IV.- Declaro que mi Establecimiento Objeto de Inspección cumple con las condiciones de seguridad señaladas a continuación, las mismas que me comprometo a mantenerlas obligatoriamente (marcar con “X”):

	N °
	CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD
	Si
Cumple
	No
Corresponde

	RIESGO DE INCENDIO
	
	

	PARA TODAS LAS FUNCIONES
	
	

	
	MEDIOS DE EVACUACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y OTROS
	
	

	1
	Los medios de evacuación (pasadizos, escaleras, accesos y salidas) del establecimiento presentan un ancho mínimo de 1.20 m y/o que permitan la evacuación de las personas de manera segura. RNE A.010.
	
	

	2
	Los medios de evacuación (pasadizos, escaleras, accesos y salidas) se encuentran libres de obstáculos. RNE A.130 Art 13; A.010 Art 25
	
	

	3
	El establecimiento cuenta con señalización de seguridad (direccionales de salida, salida, zona segura en caso de sismo, riesgo eléctrico, extintores, otros). RNE A.130, Art. 39; NTP 399.010 -1
	
	

	4
	Cuenta con luces de emergencia operativas. RNE- A-130 Art. 40
	
	

	5
	Las puertas que se utilizan como medios de evacuación abren en el sentido del flujo de los evacuantes o permanecen abiertas en horario de atención, sin obstruir la libre circulación y evacuación. RNE A130 Art. 5 y 6
	
	

	6
	En caso de contar con un ambiente con aforo mayor a 100 personas, en cualquier caso, la puerta de salida cuenta con barra antipánico. RNE A130 Art. 8
	
	

	7
	No cuenta con material combustible o inflamable debajo de las escaleras que sirvan como medios de evacuación (cartones, muebles, plásticos otros similares). RNE A.010 Art. 26, b16
	
	

	
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	
	

	1
	El gabinete es de material metálico o de resina termoplástica y se encuentran en buen estado de conservación. CNE-U 020.024, 020.026 b
	
	

	2
	Cuenta con interruptores termomagnéticos y corresponden a la capacidad de corriente de los conductores eléctricos que protege. No utiliza llaves tipo cuchilla. CNE-U 080.010, 080.100, 080.400
	
	

	3
	Cuenta con un circuito eléctrico por cada interruptor termomagnético. El tablero tiene un interruptor general en su interior o adyacente al mismo. CNE-U 080.010, 080.100, 080.400
	
	

	4
	No utiliza conductores flexibles (tipo mellizo) en instalaciones permanentes de alumbrado y/o tomacorriente. CNE-U 030.010.3
	
	

	5
	Los circuitos de tomacorrientes no están sobrecargados con extensiones o adaptadores. CNE-U 080.100 a
	
	

	
	MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	
	

	1
	Cuenta con extintores operativos y en cantidad adecuada de acuerdo al riesgo existente en el establecimiento. NTP 350.043:2011
	Tipo
	Cantidad

	Polvo Químico Seco - PQS
	

	Gas Carbónico – CO2
	

	Acetato de Potasio
	

	Agua Presurizada:
	

	Otros: 
	



	
	

	2
	Los extintores cuentan con tarjeta de control y mantenimiento actualizada, a una altura no mayor de 1.50m, numerados, ubicados en los lugares accesibles. Los extintores tienen constancia de operatividad y mantenimiento. RNE A 130 ART 163, 165; NTP 350.043-1
	
	

	3
	Los extintores ubicados a la intemperie están colocados dentro de gabinetes o cobertores. RNE A 130 ART 163, 165; NTP 350.043-1
	
	

	4
	Cuenta con plan de seguridad para hacer frente a los riesgos de incendio y otros vinculados a la actividad, para establecimientos de dos a más pisos. DS N° 002-2018 PCM.
	
	

	5
	Los cilindros (balones) de Gas Licuado de Petróleo (GLP) tipo 10 (menos a 25kg) que cuentan con mangueras del tipo flexible, se encuentran en buen estado de conservación (sin rajaduras, libres de grasa, limpias, con sujeción firme con abrazaderas. DS N° 027-94 EM.
	
	

	6
	Las instalaciones de GLP que utilizan cilindros tipo 45 (mayores a 25Kg), tienen tuberías de cobre o fierro galvanizado. DS N° 027-94 EM.
	
	

	7
	Los cilindros de GLP están alejados de interruptores a una distancia mayor a 0.30m, y mayor a 0.50m de tomacorrientes, se ubican en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor. DS N° 027-94 EM.
	
	

	8
	Los cilindros de GLP no se encuentran ubicados en nivel de semisótano, sótanos, cajas de escalera, pasillos, pasadizos de uso común y vía pública. DS N° 027-94 EM.
	
	

	PARA LA FUNCION COMERCIO
	
	

	1
	Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado operativo. Se encuentran exceptuados: Restaurantes con área construida menor a 300 m2, mercado minorista sin techo común (puestos independientes) solo pulsador de alarma, tienda de área techada menor a 250m2. RNE A.130 Art 89.
	
	

	2
	Cuenta con extintores operativos en cantidad adecuada de acetato de potasio para ambientes que cuentan con freidora, producen humos y vapores de grasa. NTP 350.043:2011; RNE A-130 Art. 165
	
	

	PARA LA FUNCION ENCUENTRO
	
	

	1
	Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado operativo. Están exceptuados los locales menores a 100m2 de área techada. RNE A.130 Art 53
	
	

	2
	Cuenta con extintores operativos en cantidad adecuada de acetato de potasio (Tipo K) para ambientes que cuentan con freidora, producen humos y vapores de grasa. NTP 350.043:2011; RNE A-130 Art. 165
	
	

	PARA LA FUNCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS
	
	

	1
	Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado operativo. (Están exceptuados los locales menores a 280 m2 de planta techada por piso y hasta 4 pisos, requiriendo en este caso sólo pulsador de alarma). RNE A.130 Art 99
	
	

	
	[bookmark: _Hlk504254518]Para edificaciones con conformidad de obra de una antigüedad no mayor a (5) años
	
	

	2
	Cuenta con sistema de detección y alarma de incendios centralizado operativo, con red húmeda de agua contra incendios y gabinetes de mangueras y con sistema automático de rociadores para oficinas de más de cinco (5) niveles. RNE A-130 Art. 99
	
	

	3
	Cuenta con dos escaleras de evacuación a prueba de fuego y humo y se encuentran operativas. RNE A-130 Art. 26 
	
	

	4
	Cuenta con una escalera de evacuación a prueba de fuego y humo y se encuentra operativa, ya que el edificio tiene una altura no mayor a (30) treinta metros, la planta completa de piso no supera el área máxima de 650m2, la carga máxima de evacuantes por planta (piso) no supera las 100 personas, toda la edificación cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado y cumple también con las demás exigencias establecidas en el RNE. RNE A-130 Art. 28 b)
	
	

	PARA LA FUNCION SALUD
	
	

	1
	En caso de contar con un sistema de detección y alarma de incendio centralizado, este se encuentra operativo; esto es obligatorio para centros de salud de dos o más pisos. RNE A.130 Art 53
	
	

	2
	En caso de contar con escalera de evacuación presurizada, ésta se encuentra operativa y cuenta con constancia de operatividad y mantenimiento. RNE- A 010.-Art26-b
	
	

	3
	En caso de contar con un sistema de protección contra incendios a base de agua, (gabinetes contra incendio y/o rociadores), estos se encuentran operativos y cuenta con constancia de operatividad y mantenimiento. Para centros de salud de tres o más niveles es obligatorio.  RNE A-130 Art.100, 159, 160, 105, 153.
	
	

	PARA LA FUNCION HOSPEDAJE
	
	

	1
	Cuenta con extintores operativos en cantidad adecuada, de acetato de potasio (Tipo K) para ambientes que cuentan con freidora, producen humos y vapores de grasa. NTP 350.043:2011; RNE A-130 Art. 165
	
	

	2
	Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado y se encuentra operativo. RNE A.130 Art 71.
	
	

	RIESGO DE COLAPSO
	
	

	PARA TODAS LAS FUNCIONES
	
	

	1
	La cimentación o parte de ella no se encuentra expuesta, inestable en peligro de colapso como consecuencia de filtraciones de agua, erosión, socavamiento, otros. RNE E.050.
	
	

	
	Estructuras de concreto
	
	

	2
	Las estructuras de concreto no presentan i) fisuras, grietas, rajaduras, deflexiones, pandeos, muros inclinados, varillas de acero expuestas a la intemperie sin recubrimiento en: columnas, vigas, losas de techos, etc., ii) deterioro por humedad producido por: filtraciones, de tanques y cisternas de almacenamiento de agua, de líquidos, tuberías rotas, lluvias, etc., otras fallas estructurales. RNE E.060
	
	

	3
	Las estructuras de la edificación (losas y vigas de techos, azoteas o losas en niveles intermedios), no presentan fisuras, grietas, rajaduras, pandeos, deflexiones, humedad, otros; como consecuencia de sobrecargas existentes producidas por: tanque elevado, equipos, antenas, panel publicitario, otros. RNE E.060, E.020
	
	

	4
	Los muros de contención en sótanos, en cercos y otros, no presentan fisuras, grietas, rajaduras, deflexiones, pandeos, inclinaciones, varillas de acero expuestas a la intemperie sin recubrimiento, deterioro por humedad producido por filtraciones de tanques y cisternas de almacenamiento de agua, de líquidos, tuberías rotas, lluvias, etc. y otros. RNE E.060
	
	

	
	Estructuras de albañilería (ladrillo)
	
	

	5
	La edificación de albañilería cuenta con elementos de concreto armado de confinamiento, amarre y/o arriostramiento tales como: cimientos, columnas, vigas, losas. RNE E.070
	
	

	6
	Los muros de albañilería no presentan daños: humedad, rajaduras, grietas, inclinaciones, otros. RNE E.070
	
	

	
	Estructuras de adobe
	
	

	7
	Los muros de adobe no presentan fallas ni daños ocasionados por el deterioro y/o humedad (fisuras, grietas, inclinaciones). No es utilizado como muro de contención de suelos, materiales u otros que hagan que pierda su estabilidad. Sobre los muros de adobe no existen construcciones de albañilería o concreto. Los muros de adobe están protegidos de la lluvia en zonas lluviosas. RNE E.080, E.020
	
	

	
	Estructuras de madera / bambú
	
	

	8
	Las estructuras de madera, bambú, no presentan rajaduras, deflexiones, pandeos, deterioro por apolillamiento, humedad, otros. RNE E.010
	
	

	9
	Las estructuras (postes, columnas, vigas, viguetas, techos entablados, tijerales o cerchas, etc.), no presentan rajaduras, pandeos, deflexiones, como consecuencia de sobrecargas existentes producidas por: tanque elevado, equipos, antenas, panel publicitario, como consecuencia de otros usos que impliquen cargas mayores a la que puede soportar la estructura. RNE E.010, E.020
	
	

	10
	La estructura de madera se encuentra alejada o aislada de fuentes de calor que podrían dañarla, o en caso de encontrarse próxima a fuentes de calor, se encuentra protegida con material incombustible y/o tratada con sustancias retardantes o ignifugas. RNE E.010 Numeral 11.3.8.
	
	

	
	Estructuras de acero
	
	

	11
	Las edificaciones o techos de estructura de acero no presentan deformaciones o pandeos excesivos y visibles que perjudiquen su estabilidad. Los apoyos, uniones y anclajes son seguros (tienen pernos y soldaduras en buen estado de conservación). RNE E.090.
	
	

	12
	No presentan deterioro por oxido y/o corrosión y se encuentra protegida contra este. RNE E.090.
	
	

	OTROS RIESGOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD
	
	

	PARA TODAS LAS FUNCIONES
	
	

	
	Riesgo de Electrocución
	
	

	1
	El tablero eléctrico de material metálico está conectado a tierra. CNE-U 060.402.1 h
	
	

	2
	El tablero cuenta con placa de protección (mandil). CNE-U 020.202.1
	
	

	3
	Las aberturas no usadas en los tableros eléctricos (espacios de reserva) se encuentran cerradas con tapas. CNE-U 070.3026
	
	

	4
	Todos los circuitos eléctricos tienen protección de interruptores diferenciales. CNE-U 020.132 (RM No.175-2008-MEM)
	
	

	5
	Cuenta con certificado de medición de resistencia del pozo de tierra, firmado por un ingeniero electricista o mecánico electricista colegiado y habilitado, siendo la medida menor o igual a 25 ohmios. Dicho certificado debe tener un periodo de vigencia anual. CNE-U 060.712
	
	

	6
	Si cuenta con equipos y/o artefactos eléctricos, (hornos microondas, congeladoras, refrigeradoras, lavadoras, calentadores y similares) los enchufes tienen espiga de puesta a tierra y los tomacorrientes cuentan con conexión al sistema de puesta a tierra. CNE-U 060 512.c
	
	

	7
	Las carcasas de los motores eléctricos estacionarios, grupos electrógenos y equipos de aire acondicionado están conectados al sistema de puesta a tierra. CNE-U 060.400, 060.402
	
	

	8
	Las estructuras metálicas de techos, anuncios publicitarios, canaletas y otros, que tienen instalado equipamiento eléctrico y se encuentran al alcance de una persona parada sobre el piso, deben estar conectados al sistema de puesta a tierra. CNE-U 060.002, 060.400
	
	

	9
	Los conductores eléctricos utilizados se encuentran protegidos con tubos o canaletas de PVC. CNE-U 070.212
	
	

	10
	Las cajas de paso de conductores eléctricos deben tener tapa. CNE-U 070.3002, 070.3004
	
	

	
	Riesgo de caídas
	
	

	11
	Las rampas tienen una pendiente no mayor al 12% permitiendo la evacuación, tienen pisos antideslizantes y tienen barandas. RNE A.130, Art. 16
	
	

	12
	Las aberturas al exterior ubicadas a una altura mayor a 1.00 m sobre el suelo, en tragaluces, escaleras y azotea cuentan con protección al vacío de altura mínima de 1.00m, para evitar caídas. RNE NTE 060 Art. 11; RNE A.010 Art. 33 
	
	

	
	Riesgo de colapso en estructuras de soporte y otros
	
	

	13
	Las estructuras que soportan las antenas y/o paneles publicitarios son seguras, estables, tienen anclajes y se encuentran en buen estado de conservación, no presentan óxido o corrosión, inclinaciones que podrían desestabilizarlas y ocasionar su colapso. RNE E.090, GE.040 Art. 11 y 12.
	
	

	14
	Las estructuras metálicas de soporte de productos de almacenamiento (racks) están fijas, asegurando su estabilidad, se encuentran en buen estado de conservación, no presentan óxido o corrosión, inclinaciones que podrían desestabilizarlas y ocasionar su colapso. RNE E.090, GE.040 Art. 11 y 12
	
	

	15
	Las estructuras de soporte de equipos de aire acondicionado, condensadores y otros, apoyados en la pared y/o techo, están adecuadamente fijadas y en buen estado de conservación, no presentan óxido ni corrosión. Los equipos instalados sobre estas estructuras se encuentran debidamente asegurados. RNE 0.90, GE.040 Art. 11 y 12
	
	

	16
	En caso de contar con sistema el sistema de extracción de monóxido de carbono en sótano, éste se encuentra operativo y cuenta con constancia de operatividad y mantenimiento. RNE A010 Articulo 69
	
	

	17
	Los juegos infantiles de carpintería metálica, de madera o plástico, son estables, seguros, están bien instalados y en buen estado de conservación. RNE E.090, E.010, GE.040 Art. 11 y 12
	
	

	18
	Las puertas, ventanas, mamparas, techos; enchapes de muros con espejos, ubicados en áreas donde existe el riesgo de impacto accidental o de exposición de las personas ante roturas, que son de vidrio, son de vidrio templado o laminado. En caso de ser de vidrios primarios, tienen láminas de seguridad en todo el paño de vidrio u otro sistema de protección en caso de rotura. RNE E.040 Art. 23 y GE.040 Art. 11 y 12.
	
	

	19
	El(los) tablero(s) eléctrico(s) cuenta(n) con identificación. CNE-U 020.100.1, 020.100.3.1
	
	

	20
	Tiene directorio de los circuitos, indicando de manera visible y clara la instalación que controla.
CNE-U 020.100.1, 020.100.3.1
	
	

	21
	Existe espacio libre no menor a un metro frente a los tableros eléctricos. CNE-U 020.308
	
	

	22
	Existe iluminación general y de emergencia en la zona de ubicación de los tableros eléctricos. CNE-U 020.314
	
	



Fecha:

___________________
Firma del Administrado
Nombre: 
DNI:
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